数量：PDA150台

调研需求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| 1 | 操作系统 | Android 10以上，针对医疗行业应用定制开发，需提供国家权威部门出具的医疗操作系统软件著作权证书附硬件，并加盖公章扫描件 |
| 2 | CPU | 八核处理器、主频≥2.0GHz；内存≥2GB；存储≥16GB，SD卡可扩充到128G |
| 3 | 电池容量 | ≥4000mAh，一体化设计，不可拆卸，无任何螺丝固定。提到电池CQC认证报告 |
| 4 | 续航时间 | 12小时以上 |
| 5 | 显示屏 | ≥5.45寸彩色1440X720多点触控屏，超明亮，阳光下可视 |
| 6 | 操作方式 | 支持湿手和手套模式，以及支持被动笔功能，支持On-TP Key |
| 7 | 摄像头 | 1300万后置摄像头和200万前置摄像头 |
| 8 | 条码扫描引擎 | 支持1D/2D, 扫描技术属于PDA原厂品牌,（提供专利盖章扫描件）支持屏幕扫描 |
| 9 | 无线局域网 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段 |
| 10 | 无线网络安全性 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
| 11 | 蓝牙 | 支持BT5.0 |
| 12 | 振动 | 自带振动马达 |
| 13 | 外壳材料 | 抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒（含屏幕部分），提供盐雾测试报告盖章扫描件 |
| 14 | 工业防护等级 | IP65或以上，（提供测试报告盖章扫描件） |
| 15 | 抗跌落能力 | 能承受1.2米水泥地面的跌落冲击，现场样机测试自由落体测试。（提供测试报告盖章扫描件） |
| 16 | 重量 | ≤240克（带电池） |
| 17 | 认证 | CCC认证，电池UN38.3认证，WIFI联盟（通过证书盖章扫描件） |
| 无线电发射设备型号核准证，CE认证（通过证书盖章扫描件） |
| 电池货物运输空运和海运证书（通过证书盖章扫描件） |
| 20 | 操作温度 | -20°C 至+60°C |
| 21 | 保修、授权 | 主机五年全保，包含人为损坏（包含电池坏了更换），配件一年保修（包含充电底座，数据线，插座） |
| 22 | 保管箱 | 每个保管箱支持8台PDA充电保管（根据采购数量同比例配比） |
| 23 | 远程管理软件 | 提供原厂PDA远程管理软件（甲方提供服务器,方便后续PDA的管理和软件升级） |
| 24 | 软件适配 | 需与现有软件对接适配，甲方不承担任何接口费用 |