# 医用血液冷藏箱调研要求

1. 总有效容积：大于600L
2. 装载量：≥300袋400ml容量血袋
3. 控制与显示：微电脑控制，液晶屏显示
4. 温度范围：2-6℃，均匀性4±1℃。
5. 多重故障报警：超温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、电池电量低报警、冷凝器脏报警等
6. 远程报警，网络接口：具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。
7. 多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。